Chystané úpravy NVF ve verzi APV 5.5

1) Bude doplněn export s kombinovanou omezující podmínkou OS + k.ú. tak, aby export obsahoval všechny údaje potřebné k sestavení LV daného OS (jsou doplněny též nemovitosti z JPV příslušných k zadanému OS).

2) Do exportu omezeného podmínkou OS budou doplněny LV vlastníků budov ležících na cizím pozemku.

3) Export změn bude doplněn o záznamy bloku RL a OPSUB, které se doposud neexportovaly, přestože datumem změny spadaly do exportovaného období.

4) Export omezený polygonem z mapy nebo polygonem ze souboru bude rozšířen o možnost doplnění částečně vybraných parcel tak, aby NVF soubor obsahoval uzavřené obvody parcel.

5) Import NVF bude rozšířen o tři datové bloky. Obsah bloků se použije pro naplnění některých položek ve formulářích využívaných při importu NVF. 

Přehled datových bloků
Datový blok	
Kód	Jméno	Popis	
NZ	NAVRHY_ZMEN_KM	Hlavičky geometrických plánů a ostatních změn KM.	
NZU	NZ_UCEL	Účely návrhu změny (nový blok)	
NZML	NZ_ML	Mapové listy návrhu změny (nový blok)	

Detailní popis bloků:
Jméno: NAVRHY_ZMEN_KM
  Kód: NZ
Popis:

ID                             ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo
[návrhů 
změn KM].
STAV_NZ                        ANO  NUMBER    1.0    D-STAV GP                  Popisuje stav zpracování
     změny.
NZ_TYPE                        ANO  VARCHAR2  10     D-NZ TYPE                  Typ návrhů změn.
PORIZENI_DAT_NZ                ANO  VARCHAR2  1      D-ANO NE                   Popisuje stav pořízení dat.
RIZENI_ID                      ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní
generované číslo 
[řízení].
CISLO_PLANU                    NE   VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Číslo složené z čísla ZPMZ,
zakázky zhotovitele a dvojčíslí roku.
VYHOTOVIL                      NE   VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Identifikace vyhotovitele
     změny.
OZNACENI_MAPOVEHO_LISTU        NE   VARCHAR2  60     D-NÁZEV DLOUHÝ             Označení mapového listu, na
kterém 
leží změna.

Primární klíč:                       Sloupce:
NZ_PK                                ID

Unikátní klíče:                      Sloupce:
NZ_UK                                RIZENI_ID

Cizí klíče:                          Sloupce:
NZ_RIZENI_FK                         RIZENI_ID                          na tab. RIZENI

Jméno: NZ_ML
  Kód: NZML
Popis:
Vazební tabulka přiřazující mapové listy k návrhům změny.

Sloupce:                      Pov?:  Typ:    Vel.:    Doména:                    Popis:
NZ_ID                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo
     [návrhů změn KM].
ML_ID                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Odkaz na unikátní
generované číslo mapového listu.

Primární klíč:                          Sloupce:
NZML_PK                                 NZ_ID
                                        ML_ID

Unikátní klíče:                         Sloupce:
Cizí klíče:                             Sloupce:
NZML_FK1                                NZ_ID                              na tab. NAVRHY_ZMEN_KM
NZML_FK2                                ML_ID                              na tab. MAPOVE_LISTY

Jméno: NZ_UCEL
  Kód: NZU
Popis:
Vazební tabulka přiřazující kódy typu účelu návrhu změny k návrhům změny.

Sloupce:                      Pov?:  Typ:    Vel.:    Doména:                    Popis:
NZ_ID                          ANO  NUMBER    30.0   D-ID                       Unikátní generované číslo
     [návrhů změn KM].
U_KOD                          ANO  VARCHAR2  3      D-TYP ÚČELU                Kód typu účelu návrhu
     změny.

Primární klíč:                          Sloupce:
NZU_PK                                  NZ_ID
                                        U_KOD

Unikátní klíče:                         Sloupce:
Cizí klíče:                             Sloupce:
NZU_FK1                                 NZ_ID                              na tab. NAVRHY_ZMEN_KM

Popis nové domény:
Doména:  D-TYP ÚČELU
Formát:  VARCHAR2
Délka:  3
Počet des.míst:
Popis:
    Typ účelu návrhu změny.

Minimum:       Maximum:      Význam:
1                           Změna hranice k.ú.
2                           Rozdělení pozemků
3                           Zm.hranice pozemků
4                           Vyznač.budovy, změna
5                           Urč.hranic poz. - PÚ
6                           Doplnění KN o poz.ZE
7                           Rozsah věcn.břemena

Vlastnosti importu:

Na základě údajů z bloku NZ výměnného formátu budou při importu NVF souboru ve formuláři „Pořízení dat návrhu změny“ automaticky vyplněny položky „Č. návrhu změny“ a. „Vyhotovil“. Pokud údaje v bloku NZ budou chybět nebo pokud v tomto bloku bude více než jeden řádek, položky se nevyplní - tato skutečnost nezpůsobí chybu importu.

Na základě údajů z bloku  NZU se při importu NVF do formuláře „Účel návrhu změny“ vyplní kód a název účelu. Pokud údaje v bloku NZU budou chybět nebo nebudou odpovídat hodnotám z domény D-TYP ÚČELU, žádné záznamy se nevytvoří - tato skutečnost nezpůsobí chybu importu.

Na základě údajů z bloku NZML se při importu NVF do formuláře „Mapové listy návrhu změny“ vyplní označení mapového listu. Pokud údaje v bloku NZML budou chybět nebo nebudou odpovídat číselníku mapových listů, žádné záznamy se nevytvoří - tato skutečnost nezpůsobí chybu importu.

Příklad:
&BNZ;ID N30;STAV_NZ N1;NZ_TYPE T10;PORIZENI_DAT_NZ T1;RIZENI_ID N30;CISLO_PLANU T60;VYHOTOVIL T60;OZNACENI_MAPOVEHO_LISTU T60
&DNZ;0;0;"GP";"a";0;"123-12/2006";"Jan Novák";""
&BNZU;NZ_ID N30;U_KOD T3
&DNZU;0;1
&DNZU;0;3
&BNZML;NZ_ID N30;ML_ID N30
&DNZML;0;28552
&DNZML;0;6780